**附件1**

**考点及考场标准**

一、设置要求

（一）考点应首选人事考试机构的自建机房，如租用社会机房设立考点，应选择交通便利、相对封闭、便于组织和管理的场所。

（二）考点应设置明显标识。在显著位置张贴考场分布示意图和指示路标以引导应试人员参加考试；在显著位置张贴安全疏散标识和安全警示标识；在显著位置张贴违纪违规行为处理规定和考场规则等。

（三）50台考试机配备2名以上监考人员，每台考点服务器配备1名以上系统管理员，其他人员根据需要配备。

二、配置要求

（一）考场（即机房）必须安装防盗、防火、防水、防雷击设施；安装视频监控设施和24小时自动报警装置；配备UPS；配备打印机、长途电话、光盘、刻录机等设备。

（二）每个考点至少配备2台考点服务器，其中一台正常使用，其余作为备用。

（三）每个考场应配备不低于该场报名人数的5％备用考试机。

（四）考试时使用的局域网络必须与其他网络实施物理隔离。

（五）考场应干净整洁，座位之间保持适当的间距。

三、软硬件要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 配置要求 | 备注 |
| 建议配置 | 最低配置 |
| 1 | 考点服务器 | CPU：主频2.4GHz （建议Intel 酷睿I7以上或E5）内存：8GB DDR3硬盘：200G空闲网卡: 100M操作系统：Windows Server2008 R2 64位或Windows 2003 SP2 64位 | CPU：主频 2.2GHz （建议Intel 酷睿I5以上或E3）内存：8GB DDR3硬盘：200G空闲网卡: 100M操作系统：Windows Server2008 R2 64位或Windows 2003 SP2 64位 | 配备1台UPS电源，硬盘分区必须有C盘和D盘 |
| 2 | 考试机及备用机 | CPU：主频 2.4 GHz以上内存：2G硬盘：10G空闲显示分辨率:1024\*768及以上，推荐1024\*768网卡: 100M双工网卡，禁用多余的网卡还原卡:考前关闭还原卡功能操作系统：WinXP、Win7、Windows 2003及以上浏览器:IE8或IE10系统环境：保持系统干净，考前尽量关闭防火墙和杀毒软件USB2.0接口:至少1个 | CPU：主频 2.0 GHz以上内存：1G 以上硬盘：2G以上空闲显示分辨率:1024\*768及以上，推荐1024\*768网卡: 100M双工网卡，禁用多余的网卡还原卡:考前关闭还原卡功能操作系统：WinXP、Win7、Windows 2003及以上浏览器:IE8或IE10系统环境：保持系统干净，考前尽量关闭防火墙和杀毒软件USB2.0接口:至少1个 |  |
| 3 | 网络交换机 | 1000M交换机 | 至少备用1台 |
| 4 | 二代身份证阅读仪（可选） | 读卡速度：<1s读卡距离：0-3cm | 连监考机。USB口，带SDK，备用1台 |